

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


При възлагане чрез публична покана на  обществена  поръчка  с  предмет:
„Доставка на спално бельо за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД

1. Пълно описание на обекта  на поръчката:  
Предмет на поръчката от настоящата техническа спецификация е „Доставка на спално бельо за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“.

	№
	Артикул
	Мерна единица
	Изисквания


	1.
	Комплекти цветни:
· Долен чаршаф – 150/220
· Плик – 150/220
· Калъфка – 50/70
	комплект
	1. Микрофибър
2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 70 ±2 g/m2;
4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40ºС БДС ЕN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;
5.  Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:
5.1. сухо – мин. 4 бал;
5.2. мокро – мин. 3 бал;
6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg

	2.
	Комплекти бели:
· Долен чаршаф – 150/220
· Плик – 150/220
· Калъфка – 50/70
	комплект
	1. Микрофибър
2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 70 ±2 g/m2;
4. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg

	3.
	Комплекти бели луксозни:
-	Долен чаршаф – 150/220
-	Плик – 150/220
-	Калъфка – 50/70
	комплект
	1. Памучен сатен
2. Количествен състав – памук 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 130 ±2 g/m2;
4. Изменение на размерите при пране на 60ºС и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077,  БДС EN ISO 3759 или еквивалентни:
4.1. основа – макс 5,0 %;
4.2. вътък – макс 4,0%.
5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg;
6. pH на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – 7,0 ± 0,5 PH ед.

	4.
	Комплекти бели луксозни:
-	Долен чаршаф – 200/240
-	Плик 2 бр.– 150/220
-	Калъфка 2 бр. – 50/70
	комплект
	1. Памучен сатен
2. Количествен състав – памук 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 130 ±2 g/m2;
4. Изменение на размерите при пране на 60ºС и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077,  БДС EN ISO 3759 или еквивалентни:
4.1. основа – макс 5,0 %;
4.2. вътък – макс 4,0%.
5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg;
6. pH на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – 7,0 ± 0,5 PH ед.

	5.
	Комплекти цветни:
· Долен чаршаф – 150/240
· Плик – 150/220
· Калъфка – 50/70
	комплект
	1. Микрофибър
2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 70 ±2 g/m2;
4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40ºС БДС ЕN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;
5.  Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:
5.1. сухо – мин. 4 бал;
5.2. мокро – мин. 3 бал;
6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg

	6.
	Комплекти цветни:
· Долен чаршаф – 200/240
· Плик 2 бр-– 150/220
· Калъфка 2бр.– 50/70
	комплект
	1. Микрофибър
2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 70 ±2 g/m2;
4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40ºС БДС ЕN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;
5.  Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:
5.1. сухо – мин. 4 бал;
5.2. мокро – мин. 3 бал;
6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg

	7.
	Комплекти цветни:
· Долен чаршаф – 220/240
· Плик – 220/240
· Калъфка – 50/70
	комплект
	1. Микрофибър
2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 70 ±2 g/m2;
4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40ºС БДС ЕN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;
5.  Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:
5.1. сухо – мин. 4 бал;
5.2. мокро – мин. 3 бал;
6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg

	8.
	Чаршаф с ластик 80/200
	брой
	1. Трико
2. Количествен състав – памук 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 125 ±2 g/m2;
4. Изменение на размерите при пране на 40ºС и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077,  БДС EN ISO 3759 или еквивалентни:
4.1. бримков стълб – макс 7,0 %;
4.2. бримков ред – макс 1,0%.
5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg;
6. pH на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – 7,0 ± 0,5 PH ед.

	9.
	Чаршаф с ластик 95/200
	брой
	1. Трико
2. Количествен състав – памук 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 125 ±2 g/m2;
4. Изменение на размерите при пране на 40ºС и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077,  БДС EN ISO 3759 или еквивалентни:
4.1. бримков стълб – макс 7,0 %;
4.2. бримков ред – макс 1,0%.
5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg;
6. pH на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – 7,0 ± 0,5 PH ед.

	10.
	Чаршаф с ластик за процедурни кушетки 90/190
	брой
	1. Трико
2. Количествен състав – памук 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 125 ±2 g/m2;
4. Изменение на размерите при пране на 40ºС и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077,  БДС EN ISO 3759 или еквивалентни:
4.1. бримков стълб – макс 7,0 %;
4.2. бримков ред – макс 1,0%.
5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg;
6. pH на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – 7,0 ± 0,5 PH ед.

	11.
	Чаршаф с ластик за процедурни кушетки 100/220
	брой
	1. Трико
2. Количествен състав – памук 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 125 ±2 g/m2;
4. Изменение на размерите при пране на 40ºС и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077,  БДС EN ISO 3759 или еквивалентни:
4.1. бримков стълб – макс 7,0 %;
4.2. бримков ред – макс 1,0%.
5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg;
6. pH на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – 7,0 ± 0,5 PH ед.

	12.
	Чаршаф единичен за кушетка – 120/200 
	брой
	1. Микрофибър
2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 70 ±2 g/m2;
4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40ºС БДС ЕN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;
5.  Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:
5.1. сухо – мин. 4 бал;
5.2. мокро – мин. 3 бал;
6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg


	13.
	Чаршаф единичен за кушетка – 130/240 
	брой
	1. Микрофибър
2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 70 ±2 g/m2;
4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40ºС БДС ЕN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;
5.  Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:
5.1. сухо – мин. 4 бал;
5.2. мокро – мин. 3 бал;
6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg


	14.
	Олекотена завивка /бяла/ – 150/210 
	брой
	1. Микрофибър
2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 70 ±2 g/m2;
4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40ºС БДС ЕN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;
5.  Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:
5.1. сухо – мин. 4 бал;
5.2. мокро – мин. 3 бал;
6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg


	15.
	Възглавница – 50/70 
	брой
	1. Микрофибър
2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;
3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – 70 ±2 g/m2;
4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40ºС БДС ЕN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;
5.  Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:
5.1. сухо – мин. 4 бал;
5.2. мокро – мин. 3 бал;
6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg



*Забележка: Посочените в техническите спецификации стандарти касаят методите на изпитване на платовете. 
Всеки участник трябва да представи оферта за всеки от артикулите от редовете на Техническите спецификации. Оферта на участник, който не е оферирал всички артикули от редовете на Техническите спецификации, няма да бъде допусната до оценяване и класиране.
Всеки участник следва да представи към техническото си предложение Протокол за изпитване от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 от ИА „БСА“ или еквивалент с дата на изпитването не по-рано от 01.01.2015 г. (оригинал или нотариално заверено копие)  за всеки от платовете, за които е предвидено да бъдат използвани за изработката на артикулите от Техническите спецификации, маркирани в жълто (позиции №1 и от 3 до 11 вкл.).
Артикулите - предмет на поръчката следва да не съдържат забранени или вредни за човешкото здраве вещества, съгласно OEKO-TEX STANDARD 100 или еквивалентeн, което се доказва с представяне на съответния сертификат или друг еквивалентен документ от производителя.
[bookmark: _GoBack]Участниците следва да докажат, че са оторизирани от производителя и/или официалния представител на производителя за територията на страната за конкретната поръчка, или че притежават  права за представителство и търговия за територията на страната. Под доказателство се има предвид приложено към техническото предложение оторизационно/и писмо/а от производителя и/или официалния представител на производителя за територията на страната за конкретната поръчка или оторизационно/и писмо/а от производителя и/или официалния представител на производителя, удостоверяващо  права за представителство и търговия за територията на страната – (оригинал или нотариално заверено копие) или друг подходящ документ, доказващ правото на участника да доставя оферираните изделия.



