ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на строително- монтажни работи в стационарната база на "СБР-НК" ЕАД - филиал Кюстендил“
Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
Видове и количество строително-монтажни работи, които следва да бъдат изпълнени:

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
	Ед. мярка
	Количество

	
	А.ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
	
	

	1.  
	Демонтаж дървени прозорци включително транспорт
	м2
	58.000

	2.  
	Демонтаж на дървени врати включително транспорт
	м2
	37.600

	3.  
	Демонтаж на подпрозоречни плотове включително транспорт
	мл
	34.800

	4.  
	Демонтаж на ламперия включително транспорт
	м2
	15.000

	5.  
	Демонтаж на леки преградни стени включително транспорт
	м2
	44.000

	6.  
	Разваляне на тухлена зидария с дебелина 25см
	м2
	29.000

	7.  
	Разазваляне на тухлена зидария с дебелина 12,5см
	м2
	61.250

	8.  
	Демонтаж на дървени каси включително транспорт
	м2
	19.000

	9.  
	Разваляне на фаянсова облицовка
	м2
	95.500

	10.  
	Демонтаж на порцеланови мивки
	бр
	4.000

	11.  
	Демонтаж на тоалетна чиния включително казанче
	бр
	1.000

	12.  
	Разваляне на паркетна настилка включително транспорт
	м2
	50.500

	13.  
	Разваляне на мозаечна настилка включително первази
	м2
	50.000

	14.  
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	18.000

	
	Б. АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ
	
	

	1.
	Тухлена зидария с дебелина 12,5см
	м2
	4.600

	2.
	Тухлена зидария с дебелина 25см
	м3
	25.000

	3.
	Вътрешна мазилка по стени 
	м2
	186.000

	4.
	Вътрешна мазилка по страници на врати и прозорци
	мл
	227.000

	5.
	Външна мазилка по страници на прозорци
	мл
	118.000

	6.
	Гипсова шпакловка по стени
	м2
	136.000

	7.
	Гипсова шпакловка по страници
	мл
	227.000

	8.
	Подпрозоречни поли 35см ПВЦ
	мл
	32.000

	9.
	ПВЦ рулонна подова настилка, за здравни заведения -антистатична, износоустойчива и да позволява третиране с дезинфектанти
	м2
	195.000

	10.
	Меки ПВЦ первази за подова настилка
	мл
	174.00

	11.
	Пердашена циментова замазка 6см
	м2
	130.000

	12.
	Пердашена циментова замазка по тераси 3см
	м2
	51.500

	13.
	Саморазливна замазка 4мм
	м2
	225.000

	14.
	Настилка с гранитогрес
	м2
	57.000

	15.
	Настилка противоплъзгащ гранитогрес по тераси
	м2
	41.500

	16.
	Первази от гранитогрес 8см
	мл
	30.500

	17.
	Фаянсова облицовка по стени
	м2
	30.000

	18.
	Метални парапети с височина 1.05м за тераси по модел от филиала
	мл
	17.300

	19.
	Куфар от гипсокартон 40/30см за затваряне на инсталации
	мл
	37.500

	20.
	Ъглови алуминиеви профили при шпакловка на страници
	мл
	49.500

	21.
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	788.000

	22.
	Антибактериален латекс по стени и тавани
	м2
	788.000

	23.
	Латекс по страници
	мл
	227.500

	24
	Латекс по гипсокартон
	м2
	37.500

	25.
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	9.000

	
	В. КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ-ТЕРАСА
	
	

	1.
	Ръчен изкоп с прехвърляне изкопаната почва на 3м разстояние с дълбочина на изкопа 50см
	м3
	12.750

	2.
	Извозване на пръст
	м3
	12.750

	3.
	Обратна засипка с баластра
	м3
	10.000

	4.
	ПВЦ фолио под бетонова настилка
	м2
	34.000

	5.
	Кофраж за плочи и греди
	м2
	41.500

	6.
	Бетон В20
	м3
	17.000

	7.
	Армировка АІ от 6-12мм средна сложност
	кг
	380.000

	
	Г. ДОГРАМА И ПРЕГРАДИ
	
	

	1.
	Доставка и монтаж на пет камерна ПВЦ дограма със стъклопакети по спесификация от проекта /Приложение 1/ -цвят бял
	м2
	34.620

	2.
	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет по спесификация от проекта /Приложение 2/ -цвят бял
	м2
	3.600

	3.
	Доставка и монтаж на алуминиева дограма без прекъснат термомост със стъклопакети и алуминиев пълнеж по спесификация от проекта /Приложение 3/ -цвят бял
	м2
	37.160

	4.
	Преградни стени от ламинирани плоскости и метални профили по спесификация от проекта /Приложение 4/ цвят - бял
	м2
	58.200

	5.
	Хоризонтални и вертикални укрепващи метални профили между отделните преградни стени 
	мл
	28.600
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